Перед использованием машины «**GoPressandFoil» от CoutureCreations**

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ТЩАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИЛИСЬ

С **ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ** В НАЧАЛЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ.

ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАША МАШИНА АДАПТИРОВАНА ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА

**Поздравляем с покупкой машины**

**«GoPressandFoil» от CoutureCreations!**

Вы можете использовать вашу машину «GoPressandFoil» вместе с машиной «GoCutandEmboss», и вы будете обладать бесконечными возможностями для создания своих проектов!

От горячего теснения до эмброссинга!

Пожалуйста, прочитайте инструкцию целиком перед открытием и использованием

машины «GoPressandFoil», поскольку требуется предварительная сборка.

**Что находиться в коробке?**

* Основание (с подключенным шнуром питания)
* Пластина для нагрева
* Силиконовый защитный коврик
* Универсальный инструмент для работы
* Набор фольги
* Инструкция

**Предупреждение**

Соблюдайте все правила и инструкции, разработанные для продукта или поставляемые вместе с ним. Данный прибор предназначен только для бытового использования, в соответствии с инструкцией по эксплуатации. При использовании данного изделия всегда соблюдайте основные меры предосторожности, чтобы снизить риск получения травм от ожогов или поражения электрическим током. Внимательно ознакомьтесь со всей поставляемой вместе с машиной«GoPressandFoil» документацией и инструкцией.

Не устанавливайте и не используйте данное устройство рядом с водой. Не погружайте его в воду. Надежно установите продукт на устойчивую поверхность.

Устанавливайте устройство в защищенном месте, где никто не может повредить шнур питания и он не может быть поврежден. Не допускайте, чтобы шнур питания намокал, путался или находился в зоне досягаемости детей.

Этот прибор работает при температуре приблизительно 90 ° C / 194 ° F. В работе машинки используются металлические пластины для некоторых работ, эти пластины также проводят тепло, и очень нагреваются. При использовании машины с этими пластинами, используйте инструменты и аксессуары, поставляемые дополнительно, чтобы избежать ожогов или физических повреждений.

Никогда не оставляйте прибор«GoPressandFoil» без присмотра во время работы или охлаждения. Не дотрагивайтесь пальцами или другими частями тела до тепловой пластине, когда машина включена и используется, или остывает, так как это может привести к травмам.

Отключите электропитание перед чисткой и хранением. Внутри аппарата нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем. Обратитесь к квалифицированному специалисту. Всегда отключайте машину от сети, когда она не используется. При снятии с настенной розетки вытаскивайте вилку, а не шнур.

Шнур питания не подлежит ремонту.

Данный аппарат предназначен для использования в стране, указанной на упаковке. Эта машина не предназначена для использования в других странах, которые не указаны в списке, так как разные страны имеют разные электрические требования, и это лишает вас гарантии.

Эта машина не является игрушкой и не предназначена для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или лицами в возрасте до 16 лет, использование возможно только под присмотром взрослого.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, как указано производителем.

Не используйте этот аппарат для каких-либо других целей, кроме тех, которые предусмотрел производитель.

**ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ ФОЛЬГОЙ**

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РАБОТЫ:

• Машина«GoPressand Foil» от COUTURE CREATIONS

• Машина для вырубки и эмбоссирования

• Штамп-ножот COUTURE CREATIONS (HotfoilStamp)

• Фольгаот COUTURE CREATIONS(Heat activated foil)

• Пинцет с магнитом (3 в 1)от COUTURECREATIONS

• Кардсток (основа для открытки)

1. Включите машину «GoPressandFoil» в розетку. При подключении к сети загорится красный индикатор. При подключении вашей базовой платформы к основному блоку, когда вы нажимаете кнопку на базовом блоке, начнет мигать красный индикатор. Затем этот индикатор загорится зеленым, когда он достигнет рабочей температуры (это займет приблизительно 5 - 6 минут). Машина автоматически выключится после того если не будет использоваться более 25 минут (загорится красный индикатор).
Красный индикатор – машина включена, зеленый – платформа нагрета.
2. Обращаем ваше внимание на то, что нагревательная платформа будет поддерживать максимальную температуру приблизительно 90 ° C / 194 ° F, поскольку он имеет встроенный автоматический термостат.
3. Поднимите прозрачную защитную крышку нагревательной платформы. Поместите штамп-нож лицевой стороной вверх на черную нескользящую поверхность. Закройте прозрачную защитную крышку нагревательной платформы.
4. Оставьте штамп-нож нагреться в течение примерно 1 минуты. В то время пока нагревается штамп-нож, подготовьте все необходимые материалы для работы, а так же вырежьте фольгу нужного вам размера.
5. Поднимите прозрачную защитную крышку нагревательной платформы и положите фольгу сверху, цветной стороной фольги вниз.
6. Поместите карточку лицевой стороной вниз поверх штампа-ножа и фольги.
7. Закройте прозрачную защитную крышку нагревательной платформы, снимите ее с базового блока и установите платформу в вашу машину для вырубки и эмбоссирования. Прокрутите платформу вперед и обратно. Снимите и откройте платформу. При необходимости дождитесь остывания деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ. ВНИМАТЕЛЬНО РЕГУЛИРУЙТЕ ОБЪЕМ ДАВЛЕНИЯ, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ БУДЕТ СЛИШКОМ СИЛЬНОЕ, ВЫ МОЖЕТЕ СЛОМАТЬ ПЛАТФОРМУ НАГРЕВА.

1. Теперь у вас будет сделанная табличка с рисунком, подходящаядля вашей открытки или нужного предмета.
2. Удалите излишки фольги с поверхности кардстока. Фольгированный оттиск готов!

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ ШТАМП-НОЖСИЛЬНО НАГРЕВАЕТСЯ. ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИНЦЕТ С МАГНИТОМ(3 в 1)ДЛЯ РАБОТЫ С НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНОЙ и ШТАМП-НОЖАМИ.

 ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какой стороной я должен помещать пленку?

Для оттиска штамп-ножом - цветной стороной вниз

Для нанесения на чипборд - цветной стороной вверх

Как хранить фольгу?

Всегда храните фольгу в оригинальной упаковке во избежание пыли и заломов

Может ли фольга использоваться более одного раза?

Да, вы можете использовать то, что осталось, а также попробовать поиграть с разными цветами, сочетая их друг с другом для мультиколорного эффекта.

Почему нужно использовать прокладку в нагревательной плите?

Металлический лист-прокладкаиспользуется для безопасности и сохранения в рабочем состоянии верхней прозрачной крышки нагревательной платформы.